# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	mcr
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
PARAM	d2cb8f05-7596-44c6-adcb-58e757a1c4a5	mcr_Sterowanie pneumatyczne - parametry	TEXT		1	1		1
PARAM	aa97b328-f4b4-4bef-94f9-32488dd1302c	mcr_Masa urządzenia	MASS		1	1		1
PARAM	0c76fe38-c90c-4cd7-81ba-53ccccc4047a	mcr_Pobór prądu klapy ze sterowaniem elektr. (przy 24 V)	ELECTRICAL_CURRENT		1	1		1
PARAM	c32cf151-63f7-4119-b4a3-a9b0ef01548b	mcr_Wymiar nominalny klapy/wymiar otworu w dachu	TEXT		1	1		1
PARAM	27a24256-8aa7-4328-a6a9-2b342fbec074	mcr_Klapa z opcją wyłazu	YESNO		1	1		1
PARAM	0b6a3f5a-d7ae-40e0-b3dc-fd657190277c	mcr_Owiewka	YESNO		1	1		1
PARAM	fbb9b95a-2158-4547-833e-ac3a2f5f392b	mcr_Długość nominalna	LENGTH		1	1		1
PARAM	13be8272-2264-4105-8351-39a8c1e44af9	mcr_Powierzchnia czynna standardowa	AREA		1	1		1
PARAM	19cf9e80-86e6-4db7-b6ab-b5dcc78c828c	mcr_Powierzchnia czynna z owiewkami i kierownicą	AREA		1	1		1
PARAM	2da9f083-bef6-4db4-956b-6e450024c3ac	mcr_Owiewka i kierownica	YESNO		1	1		1
PARAM	526b4c8b-df71-4bc4-9f89-010ca7151746	mcr_Typ podstawy	TEXT		1	1		1
PARAM	ae9a489b-c3b7-44bf-93a2-baaf5e7573ac	mcr_Kod	TEXT		1	1		1
PARAM	ae21dea2-e775-4ac8-9225-c62b69713fdb	mcr_Uwagi	TEXT		1	1		1
PARAM	f4165dba-1edd-4369-bf7a-731d22f50261	mcr_Rodzina	TEXT		1	1		1
PARAM	05b7c7bb-6e03-46c9-823d-9bfcb35ce889	mcr_Powierzchnia czynna z owiewkami	AREA		1	1		1
PARAM	b28756c6-9157-4e60-89c9-c867a4429dd3	mcr_Wysokość podstawy	FAMILYTYPE	-2000151	1	1		1
PARAM	3634e7cd-59ec-4293-8ae5-cf114694e752	mcr_Sterowanie elektryczne - parametry	TEXT		1	1		1
PARAM	a72d83d7-8aea-4cef-a1a0-4017592c99b1	mcr_Powierzchnia czynna	AREA		1	1		1
PARAM	de4bf9d7-36fa-465d-a78d-9b30a0afd7a7	mcr_Szerokość nominalna	LENGTH		1	1		1
PARAM	3e5595fd-b1e2-4554-a476-b9d7128f3949	mcr_Grupa	TEXT		1	1		1
